浙江中医药大学附属第二医院 耳鼻喉科车柜项目报价单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 数量 | 型号规格 | 技术参数 | 报价（元） | 交货时间 | 采购方式（电子卖场、线下） |
| 器械柜（带抽屉） | 2个 | 900mm\*400mm\*1800mm | 1、材质：国标SUS304不锈钢，具有防指纹效果。2.主材规格：柜门板材厚度1.2mm，其余板材厚度1.0mm。3.上层部分需双开玻璃门，玻璃厚度：5mm。4.柜体尺寸900mm\*400mm\*1800mm.5.上下两层都配置两块活动隔板。6.柜子中间需配两个抽屉。7.门及抽屉均配有锁。 |  |  |  |
| 治疗柜 | 1个 | 800mm\*400mm\*1800mm治疗柜 | 1.材质：国标SUS304不锈钢，具有防指纹效果。2.主材规格：柜门板材厚度1.2mm，其余板材厚度1.0mm。3.上层部分需双开玻璃门，玻璃厚度：5mm。4.柜体尺寸800mm\*400mm\*1800mm.5.门及抽屉均配有锁。 |  |  |  |
| 治疗车 | 3辆 | 700mm\*450mm\*850mm | 1、台面用1.2mm厚不锈钢板制作，主架用25\*25mm不锈钢圆管制作。2、上下两层台面，不需要抽屉4、下装四只4寸静音万向轮。5、规格700\*450\*850mm |  |  |  |
| 仪器车 | 1辆 | 450\*350\*850mm | 1、台面用1.2mm厚不锈钢板制作，主架用25\*25mm不锈钢圆管制作。2、上下两层台面，带一个抽屉4、下装四只4寸静音万向轮。5、规格450\*350\*850mm |  |  |  |

供应商（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：