附件三、医院推荐电视机产品参数

表1《创维品牌电视机产品参数》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | | BG22系列 | | |
| 型号 | | 55BG22 | 65BG22 | 75BG22 |
| 屏幕参数 | |  |  |  |
| 分辨率 | | 3840\*2160 | 3840\*2160 | 3840\*2160 |
| 动态响应 | | 8ms | 8ms | 8ms |
| 画质处理 | |  |  |  |
| HDR | | √ | √ | √ |
| 处理器和存储 | |  |  |  |
| 系统版本 | |  |  |  |
| CPU | 架构 | Cortex-A55\*4 | Cortex-A55\*4 | Cortex-A55\*4 |
| GPU | 型号 | Mali-G31 MP2 | Mali-G31 MP2 | Mali-G31 MP2 |
| 核心数 | 双核 | 双核 | 双核 |
| 内存 | 容量 | 2GB | 2GB | 2GB |
| 闪存 | 容量 | 16ＧＢ | 16ＧＢ | 16ＧＢ |
| 无线配置 | |  |  |  |
| WIFI | 频率 | 2.4G | 2.4G | 2.4G |
| 蓝牙 | 版本 | 5 . 0 | 5 . 0 | 5 . 0 |
| 天线 | 双天线 | 双天线 | 双天线 |
| 酒店功能 | 开机画面设定 | √ | √ | √ |
| 开机动画设定 | √ | √ | √ |
| 开机音量控制 | √ | √ | √ |
| 最大音量控制 | √ | √ | √ |
| 开机频道设置与锁定 | √ | √ | √ |
| TV频道设置 | √ | √ | √ |
| DTMB频道设置 | √ | √ | √ |
| 默认信号源 | √ | √ | √ |
| 待机时间 | √ | √ | √ |
| 频道禁用 | √ | √ | √ |
| 上电开机 | √ | √ | √ |
| 开机恢复 | √ | √ | √ |
| 通电状态记忆 | √ | √ | √ |
| U盘克隆 | √ | √ | √ |
| 指示灯反转 | √ | √ | √ |
| 主页替换 | √ | √ | √ |
| U盘安装应用 | √ | √ | √ |
| 爱投屏禁用 | √ | √ | √ |
| 恢复出厂 | √ | √ | √ |
| 接口及数量 | |  |  |  |
| HDMI | 2.0版本 | √ | √ | √ |
| AV | in | √ | √ | √ |
| 同轴输出 |  | 1 | 1 | 1 |
| RF接口 | DTMB | √ | √ | √ |
| USB | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 以太网 | | 1 | 1 | 1 |
| 其它规格和参数 | |  |  |  |
| 尺寸 | 裸机尺寸mm（不含底座） | 1225\*93\*717 | 1445\*98\*837 | 1668×84×964 |
| 电源 | 工作功率 | 120W | 200W | 290W |
| 待机功率 | 0.5W | 0.5W | 0.5W |

表2《康佳品牌电视机产品参数》

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 品牌 | 型号 | 规格参数 |
| 1 | 康佳 | LED55G30UE | CPU：2\*A73 GPU：5\*mali450 内存：2G FLASH：32G 分辨率：3840X2160 色彩度：12Bit 亮度：280nit 对比度：4000：1 可视角度：178（H）/178（V） RF端口：1 AV输入：1 SPDIF：1 HDMI端子：2 网络接口：1 USB接口：USB2.0\*1；USB3.0\*1 |
| 2 | 康佳 | LED65G30UE | CPU：2\*A73 GPU：5\*mali450 内存：2G FLASH：32G 分辨率：3840X2160 色彩度：12Bit 亮度：280nit 对比度：4000：1 可视角度：178（H）/178（V） RF端口：1 AV输入：1 SPDIF：1 HDMI端子：2 网络接口：1 USB接口：USB2.0\*1；USB3.0\*1 |
| 3 | 康佳 | LED75G30UE | CPU：2\*A73 GPU：5\*mali450 内存：2G FLASH：32G 分辨率：3840X2160 色彩度：12Bit 亮度：280nit 对比度：4000：1 可视角度：178（H）/178（V） RF端口：1 AV输入：1 SPDIF：1 HDMI端子：2 网络接口：1 USB接口：USB2.0\*1；USB3.0\*1 |

表3《TCL品牌电视机产品参数》

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | 型号 | 产品规格 | 性能参数 |
| TCL | 55G60E | 含底座：1226\*257\*756mm 不含底座：1226\*81\*711mm 包装尺寸：1400\*135\*875mm 整机毛重：14Kg 整机净重：10.2Kg 装箱数量：1台/箱 69码：6921732881795 | 屏幕尺寸：55英寸 屏幕分辨率： 3840\*1920 额定功率：95W 存储容量：12GB 运行内存：2GB 亮度：240/270尼特 屏幕比例：16:9 刷屏率：60Hz 能耗等级：3级 |
| TCL | 65G60E | 含底座：1446\*300\*885mm 不含底座：1446\*81\*833mm 包装尺寸：1645\*155\*1000mm 整机毛重：20Kg 整机净重：14.1Kg 装箱数量：1台/箱 69码：6921732881719 | 屏幕尺寸：65英寸 屏幕分辨率：3840\*1920 额定功率：125W 存储容量：16GB 运行内存：2GB 亮度：250/280尼特 屏幕比例：16:9 刷屏率：60Hz 能耗等级：3级 |
| TCL | 75G60E | 含底座：1668\*344\*1023mm 不含底座：1668\*92\*959mm 包装尺寸：1850\*255\*1168mm 整机毛重：33Kg 整机净重：22.5Kg 装箱数量：1台/箱 69码：6921732881702 | 屏幕尺寸：75英寸 屏幕分辨率：3840\*2160 额定功率：220W 存储容量：16GB 运行内存：2GB 亮度：300/330尼特 屏幕比例：16:9 刷屏率：60Hz 能耗等级：3级 |