**1.技术与配置要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标项** | **项目名称** | **设备名称** | **招标要求** | **单位** | **数量** | **预算总价（万元）** | **响应情况** |
| 标项一 | 不锈钢制品一批 | 诊查床 | / | 张 | 25 | 60.2 |  |
| 妇科检查床 | / | 张 | 2 |  |
| 诊疗床I | 配头枕 | 张 | 10 |  |
| 诊疗床II | 推拿用床，下面需带储物柜 | 张 | 27 |  |
| 诊疗床III | 头部带洞 | 张 | 3 |  |
| 不锈钢治疗柜 | / | 个 | 1 |  |
| 不锈钢治疗柜 | / | 个 | 12 |  |
| 抢救车 | 可用一次性编码锁锁住 | 辆 | 7 |  |
| 病历车 | 20~30格，单排 | 辆 | 18 |  |
| 晨间护理车 | / | 辆 | 12 |  |
| 治疗车I | 双抽屉 | 辆 | 20 |  |
| 治疗车II | / | 辆 | 41 |  |
| 治疗车III | 单抽屉 | 辆 | 16 |  |
| 口服药车 | / | 辆 | 7 |  |
| 氧气钢瓶小推车 | 10L小氧气瓶用，可推拉也可挂在床尾 | 辆 | 6 |  |
| 移动输液架 | / | 个 | 30 |  |
| 不锈钢治疗盘 | / | 个 | 51 |  |
| 手术凳I | 转椅 | 张 | 12 |  |
| 手术凳II | 注射椅 | 张 | 3 |  |
| 轮椅 | / | 辆 | 4 |  |
| 标项二 | 各类医用冰箱 | 医用冷藏箱I | 温度2~8度，容积300升左右，单门带锁，带温度数显 | 台 | 8 | 14.4 |  |
| 药品阴凉柜I | 温度8~20度，容积600升左右，双开门，带锁，带温度数显 | 台 | 3 | 4.5 |  |
| 医用冷藏冷冻箱I | 上层冷藏下层冷冻，容积300升左右，带温度数显 | 台 | 1 | 1.8 |  |
| 医用低温保存箱I | 存储血浆用，温度-40℃，误差≤±3℃，容积200L左右，带锁。带满配冻存盒，冻存架 | 台 | 1 | 5 |  |
| 医用血液冷藏箱 | 存储红细胞，温度4℃±1℃。带满配搁架，搁架要求高低可调。配血筐,配隔板。容积200L左右，带锁 | 台 | 1 | 5 |  |
| 医用冷藏箱II | 存放血库试剂，温度2~8摄氏度。容量200L左右，带锁。带温度数显 | 台 | 2 | 10 |  |
| 医用冷藏箱III | 温度2~8度。单开门，容积要求为各家品牌单开门冷藏箱的最大容积。带锁，带温度数显 | 台 | 8 | 32 |  |
| 医用低温保存箱II | 温度-20摄氏度。单开门，容量500~600L，带锁。带温度数显 | 台 | 1 | 4 |  |
| 医用低温保存箱III | 温度可达到-40℃，单开门，容量≤300L，带锁。带温度数显。 | 台 | 1 | 4 |  |
| 医用冷藏箱IV | 温度2~8度。容积300L左右。带锁，带温度数显 | 台 | 1 | 2 |  |
| 医用冷藏冷冻箱II | 上层冷藏下层冷冻。总容积200L±20L。带温度数显。 | 台 | 7 | 10.5 |  |
| 医用冷藏箱V | 温度2~8度可调。单开门，容积要求为各品牌单开门冷藏箱最大容积。带锁，带温度数显。 | 台 | 2 | 8 |  |
| 医用低温保存箱IV | 温度可达到-20摄氏度。容积≥500L，立式。带锁，带温度数显。满配冻存盒、冻存架 | 台 | 1 | 4 |  |
| 医用低温保存箱V | 温度可达到-80度以下。容积500~600升。带锁，带温度数显。满配冻存架 | 台 | 1 | 6 |  |
| 药品阴凉柜II | 温度2~8度可调。双开门，容积＞600L。带锁、带温度数显 | 台 | 2 | 8 |  |
| 温度采集模块和冷链 | 界面可显示温度。数据可上传至电脑端或移动端。如需使用流量，投标价格需包含五年流量费并列出流量费单价 | 个 | 14 | 3.5 |  |
| 标项三 | 手术无影灯、手术床、吊塔 | 手术无影灯 | 单头无影灯，中心最大照度≥130000lux。LED灯泡，灯泡寿命≥50000小时 | 个 | 3 | 24 |  |
| 手术床 | 电动液压手术床，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降。有蓄电功能 | 张 | 3 | 21 |  |
| 吊塔I | 双臂外科塔，铝合金材质，气电分离，具备至少两套空气终端、两套氧气终端、两套负压终端、两套麻醉气体终端，两个网口。后续可以自由加装终端 | 个 | 3 | 24 |  |
| 吊塔II | 双臂监护塔，具备至少两套空气终端、两套氧气终端、两套负压终端，三个网口。后续可以自由加装终端 | 个 | 7 | 56 |  |
| 标项四 | 麻醉机 | 麻醉机 | 适用于成人吸入式麻醉和呼吸管理，标配PVC模式、VCV模式 | 台 | 1 | 16 |  |
| 标项五 | 病人监护仪和遥测监护系统 | 病人监护仪 | 至少包括病人心电、血氧、无创血压的监测。显示屏尺寸≥8.4英寸。可充电使用 | 台 | 2 | 4 |  |
| 病人监护仪（转运专用） | 机身小巧，用于病人转运时的监测。至少可监测病人心电、血氧、无创血压等参数。可充电使用。可信息回传至同品牌高端监护仪上 | 台 | 5 | 17.5 |  |
| 遥测监护系统 | 可监测病人心电和血氧，无创血压，中央站可连接医院信息系统 | 台 | 15 | 33 |  |
| 标项六 | 医用层流床 | 医用层流床 | 用于患者单体所处环境的净化。风速可以多档调节，消毒灭菌率≥99.9% | 张 | 3 | 9 |  |
| 标项七 | 各类消毒机 | 床单位臭氧消毒机 | 带储物柜，可放置床罩及管路 | 台 | 7 | 7 |  |
| 等离子空气消毒机（移动式） | 移动使用，机身轻便方便推动。有累计工作时间功能 | 台 | 8 | 8 |  |
| 等离子空气消毒机（壁挂式） | 壁挂使用，可使用遥控器操控机器。有累计工作时间功能 | 台 | 2 | 1.2 |  |
| 标项八 | 红外耳温计 | 红外耳温计 | 测量精准度≤±0.2℃。使用一次性耳温帽。温度单位可调整 | 把 | 11 | 4.4 |  |
| 标项九 | 身高体重秤 | 身高体重秤 | 电子体重秤，可测量身高 | 台 | 6 | 1.2 |  |
| 标项十 | 除颤监护仪 | 除颤监护仪 | 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。成人、小儿一体化电极板。除颤能量可达360J。支持心电、血氧监测 | 台 | 8 | 32 |  |
| 标项十一 | 可视喉镜 | 可视喉镜 | 麻醉及抢救时导入气管插管用。使用一次性喉镜片。高清液晶显示屏 | 个 | 1 | 10 |  |
| 标项十二 | 动态心电图工作站 | 动态心电图工作站 | 动态心电记录仪可连续记录24小时及以上心电活动的全过程，具有房颤全自动分析，导联连接正常时，记录盒可自动开始记录 | 套 | 1 | 20 |  |
| 标项十三 | 心电图机I | 心电图机I | 可监测12通道心电波形，具备心电分析软件，工作站可与医院信息系统对接。可搭建医院多个院区之间的心电网络 | 套 | 1 | 10 |  |
| 标项十四 | 心电图机II | 心电图机II | 病房使用 ，可监测12通道心电波形。具备记录仪，可打印实时波形 | 台 | 6 | 24 |  |
| 标项十五 | 肠内营养泵 | 肠内营养泵 | 为不能进食的病人提供稳定、持续的营养灌注。挤压方式：蠕动挤压，泵体蠕动盒可拆卸、清洗。报警功能：具有下端阻塞报警、电池欠压报警、输完报警、开门报警、市电中断报警等 | 台 | 55 | 55 |  |

2.商务要求

2.1 质保期 整机保修≥3年

2.2 交货时间，交货地点：自合同签订之日起一个月送至指定地点

2.3 运行成本，维修成本：投标人应在投标文件中提供常用配件、消耗品或易耗品价格清单。承诺设备使用期内常用配件及消耗品的供应价，不得高于配件及消耗品报价清单的价格。投标时出具承诺书。

2.4 售后服务方案：投标人应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。（技术服务人员情况需提供人员社保、资质等情况）

2.5 一次性耗材：投标设备如有一次性专用耗材，所供耗材必须为两定平台挂网产品（不含自行采购类型）(提供两定平台截图），且报价不得高于平台最低价；对于已经在我院供货的耗材，报价不得高于现供货价。耗材配送商提供的产品具有两定平台相关配送权。