附件二、《主要设备一览表》

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 电功率KW | 数量 |
| 1 | 变频离心式冷水机组 | YKCPCKQ75ENH | 337.8 | 2 |
| 2 | 变频螺杆式冷水机组 | YVWE420CA50A | 224 | 1 |
| 3 | 冷却水泵 | e1610 6E | 55 | 3 |
| 4 | e1610 5D | 30 | 2 |
| 5 | 冷冻水泵 | e1610 6D | 45 | 3 |
| 6 | e1610 5D | 30 | 2 |
| 7 | 风机盘管 | YBFC02--10 | 0.18 | 879 |
| 8 | 新风机组 | YSE04VS4 | 1.1 | 1 |
| 9 | YSE06VS4 | 2.2 | 16 |
| 10 | YSE07VS6 | 3 | 2 |
| 11 | YSE12HS6 | 3 | 1 |
| 12 | YSE12VS5 | 4 | 1 |
| 13 | YSE12VS6 | 4 | 8 |
| 14 | YSE15VS4 | 5.5 | 2 |
| 15 | YSE20VS4 | 7.5 | 1 |
| 16 | YSE25VS3 | 7.5 | 1 |
| 17 | YTM25M-1328-S | 4（电热21KW) | 1 |
| 18 | 箱式离心风机（送风） | BF225-2 | 1.11 | 3 |
| 19 | BF250-1 | 0.55 | 1 |
| 20 | BF280-1 | 0.75 | 2 |
| 21 | BF355-1 | 5.5 | 12 |
| 22 | BF355-2 | 7.5 | 10 |
| 23 | BHTFC-I-12B | 2.2 | 2 |
| 24 | BPT15-24A | 0.035 | 5 |
| 25 | BPT30-04T | 0.045 | 1 |
| 26 | HTFC-I-12B | 2.2 | 1 |
| 27 | HTFC-I-15B | 12.6 | 8 |
| 28 | HTFC-I-9B | 2.2 | 1 |
| 29 | PHTFC-V-2.8B | 4 | 1 |
| 30 | PHTFC-V-4.5B | 15 | 1 |
| 31 | 静音风机 | DPT20-54B | 0.145 | 2 |
| 32 | DPT20-65B | 0.285 | 1 |
| 33 | DPT20-54B | 0.15 | 2 |
| 34 | 壁式轴流风机 | XBDZ-3 | 0.09 | 2 |
| 35 | XBDZ-2.5 | 0.06 | 7 |
| 36 | XBDZ-2.5 | 0.025 | 1 |
| 37 | 超低氮真空燃气热水锅炉 | YHZRQ-L120 | / | 3 |
| 38 | 超低氮真空燃气热水锅炉 | YHZRQ-L40 | / | 2 |
| 39 | 空调热水泵 | GLC80-170 | / | 4 |
| 40 | 空调热水泵 | GLC40-125 | / | 3 |
| 41 | 空气能热水机组 | GN-53MDG/NAK | / | 1 |
| 42 | 空气能热水机组 | GN-100MDG/NAK | / | 2 |
| 43 | 热水循环泵 | CEA210-2 | / | 2 |
| 44 | 空气源热水循环泵 | CEA80/5 | / | 2 |

注：（1）空调末端包括电磁阀、水过滤器、水阀（末端进出水6分球阀）、温度控制器、电机、空气净化器、温度计、压力表（不包括新风机组管路上的电动阀及控制器）。

（2）多联机包括主机、内机、连接管、温度控制器。

（3）包含冷水机组的日常开关、管路的切换、日常的巡检、公共区域空调末端的开关和机组清洗。

（4）水冷空调机组所用的所有水泵电机、阀门、管道、主机的控制柜（不包括主机到配电间的主电源线）水泵变频柜及其配件。

（5）以上为设备的基本情况介绍，采购人未列明或所列不够详细的，请供应商自己踏勘或联系采购人了解更多更细的情况和内容，一旦中标，中标人不能以不了解现场设备情况及周边环境情况而增加额外的费用。