**医用气体采购需求清单**

**一、项目概况**

医用气体采购包含医用液氧、医用氧（气态）、医用液氮、二氧化碳、氮气等医用气体采购，要求按照采购人要求分批次供货到采购人指定地点。

**二、采购范围和内容**

医用气体规格要求:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **规格** | **计量单位** | **容量** | **预计年使用量** |
| 1 | 医用氧（气态） | 纯度≥99.5% | 瓶 | 40L | 1920 |
| 2 | 二氧化碳 | 食品级 | 瓶 | 40L | 120 |
| 3 | 氮气 | / | 瓶 | 40L | 12 |
| 4 | 医用氧（气态） | 纯度≥99.5% | 瓶 | 10L | 300 |
| 5 | 医用液氧 | 纯度≥99.5% | m³ | 2个3m³液氧储罐 | 780 |
| 6 | 医用液氮 | / | 瓶 | 30L | 24 |
| 7 | 氩气 | / | 瓶 | 40L | 5 |

**注：具体供货的品名、数量按采购人需要供货，并按实际供货数量和中标单价结算。**

**三、相关要求**

1、供货期：按照采购人要求分批次供货，接到采购人通知后在要求的时间内供货到采购人指定地点，经验收合格交付采购人使用，确保每次供货完毕时采购人使用的存储罐处于饱和状态，如有紧急需求，需按采购人要求随时供货。

2、交货地点：浙江中医药大学附属第二医院：杭州市潮王路381号，采购人指定地点。

3、要求供应商提供的货物必须是合格的且符合相应的国家标准和行业标准要求。

4、总体要求：

（1）供应商有专门的联络人员，自行配备相应的运输和配送工具。

（2）供应商专人负责产品售后服务。

5、技术要求：符合《中华人民共和国药品管理法》、《气瓶安全监察规程》，以及各类气体的相关国家标准和技术规范的规定。

6、需提供与本次所有供货产品及服务相关的证件、证书、批件：药品生产许可证、GMP证书、药品注册批件，安全生产许可证、危险化学品经营许可证、气瓶充装许可证、全国工业产品生产许可证、道路运输经营许可证。

**四、验收、质量要求**

1、供应商每批次供货需提供质量合格证。

**五、商务要求**

1、项目预算125万元/年，服务期2年。