一次性使用滤杯及配套设备商务技术要求

	标项号
	使用科室
	耗材
	配套设备

	
	
	产品名称

（或同类产品）
	2年预估量（个）
	2年预算金额

（万元）
	产品名称（或同类产品）


	单位
	数量
	预算

金额

（万元）

	WSW-001
	感染管理科
	一次性使用滤杯
	800
	3.2
	微生物

检测仪
	台
	2
	3


注：该设备由医院购入作固定资产管理。

一、设备技术参数

	序号
	招标要求
	响应情况

	一
	设备用途
	

	1
	主要用于软式内镜清洗消毒效果的检测。
	

	二
	微生物检测仪
	

	2.1
	电源：AC220V/50HZ。
	

	2.2
	功率：≥25W。
	

	2.3
	驱动类型：内置隔膜泵或蠕动泵
	

	2.4
	泵流量：≥1200ml/min。
	

	2.5
	噪音：≤60dB (负载状态)。
	

	2.6
	重量：≤2.6kg。
	

	2.7
	尺寸：≤150*250*115mm。
	

	2.8
	操作面板：按键开关控制。
	


二、耗材技术参数

	序号
	招标要求
	响应情况

	1
	用于内窥镜微生物限度检测。
	

	2
	滤杯内置0.45μm滤膜。
	

	3
	单独包装。
	


三、商务要求

1.保质期

▲1.1.质保期:设备验收合格后，整机免费原厂保修 24个月，终身维修。

1.2.质保期内因设备本身缺陷造成各种故障的，由投标人免费提供技术服务和维修。提供制造商国内售后服务部门出具的售后服务承诺书。

1.3.投标人在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

2.交货时间，交货地点:自合同签订之日起一个月内送至指定地点

3.付款方式:本合同项下的全部货物经最终验收合格后45个工作日内，甲方向乙方支付全部合同价款。

4.运行成本，维修成本：投标人应在投标文件中提供常用配件、消耗品或易耗品价格清单。承诺设备使用期内常用配件及消耗品的供应价，不得高于配件及消耗品报价清单的价格。

5.售后服务方案：投标人应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。

6.一次性耗材：投标设备如有一次性专用耗材，投标时提供设备配套使用耗材。列明专用耗材价格、型号、注册证号等信息，耗材价格作为重要参考依据，无耗材报价的默认为该设备无需耗材。
