血透信息化建设项目硬件部分

拟定供应商：：杭州惜尔科技有限公司

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 软/硬件名称 | 配置建议 | 数量 | 定价 | 备注说明 |
| 1 | 血透管理标准应用软件 | 惜尔公司定制 | 1 | 0 | 包含在采购金宝机仪器合同之内 |
| 2 | 自助接诊一体机 | 惜尔公司定制 | 1 | 10000元 | 包括刷卡器1台，小票打印机，感应式芯片卡300张 |
| 3 | 护士透析管理工作站平板 | 安卓系统，小米/华为 | 3 | 4800元 | 按5台血透机为 1个护理单元配置。 |
| 4 | 数据采集串口模块 | 金宝机：MOXA 5110 产地台湾 | 10 | 5500元 | 每台血透仪器配1台，共9台，备1台 |
| 5 | 服务器 | OS：Windows Server 2008 CPU：8 核 内存：16G 以上 硬盘：300G 以上数据库服，应用服务器及APP 服务器 | 3 | 0 | 由信息中心从虚拟化平台统一提供 |
| 网络布线 | 仪器可接入局域网； 科室支持无线局域网（内网）； | 1批 | 0 | 信息中心统一布线 |
| 数据接口 | HIS、EMR处方及医嘱接口 | 1 | 0 | 信息中心开发 |
| 6 | 合计 | 20300元 |