|  |
| --- |
| 病理科搬迁操作台及通风柜、通风管道拆装明细 |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 要求 |
| 1 | 操作台拆装 | 边台（1000\*750\*800） | 米 | 14 | 全钢结构，台面利旧 |
| 2 | 边台（1200\*900\*800） | 个 | 12 | 全钢结构，台面全新 |
| 3 | 插座 | 套 | 40 | 拆除，打包，搬运，安装（水电只和预留好的点位对接）不含搬运。86标准+插座底盒+电线对接 |
| 4 | 洗眼器 | 套 | 2 |  |
| 5 | PP水槽及三口水龙头（500\*400\*300） | 套 | 4 | 拆除，打包，搬运，安装（水电只和预留好的点位对接） |
| 6 | 台面拆、搬 | 项 | 1 |  |
| 1 | 通风柜、通风管道拆装 | 通风柜拆装 | 台 | 5 | 拆除，打包，搬运，安装（水电只和预留好的点位对接） |
| 2 | 取材台拆装 | 台 | 1 | 拆除，打包，搬运，安装（水电只和预留好的点位对接） |
| 3 | 大风机拆装 | 台 | 1 | 拆除，打包，搬运，安装 |
| 4 | 小风机拆装 | 台 | 1 | 拆除，打包，搬运，安装 |
| 5 | 活性炭箱拆装 | 台 | 1 | 拆除，打包，搬运，安装 |
| 6 | 通风管道拆除 | 项 | 1 | 拆除，打包，搬运，安装 |
| 7 | 通风管道系统 | 项 | 1 | 部分利旧，无法利旧部分新做 |
| 8 | 自控系统拆装改 | 项 | 1 | 拆除，打包，搬运，综合布线，安装调试，新加2个点位 |
| 9 | 吊装费 | 项 | 1 |  |
| 10 | 楼顶基础 | 项 | 1 |  |